# T|A – 拧紧以达到目标扭矩或角度

工具
ES STR SL ST SR QST STB IXB

此步骤以速度 n 向前运行工具，直至达到第一个扭矩目标或角度目标。扭矩和角度测量从步骤开始处开始。

参数 | 说明
--- | ---
目标扭矩 | 必须 > 0。
目标角度 | 必须 > 0。
速度 | 默认：60 rpm。必须 > 0。
速度上升类型 | 硬、软或手动。默认：硬。如果选择手动，速度上升字段打开。
速度上升 | 如果速度上升类型为手动，则此字段打开。默认：500 rpm/s。
制动器 （仅对 Power Focus 6000 StepSync、Power Focus 8 StepSync 和 Flex 有效）。 | 如果开启，工具将在达到目标时停止。 如果关闭，程序将在不停止工具的情况下直接进入下一步。

指向并点击图片以查看更多信息：

A | 目标扭矩
B | 目标角度