# Configuration du bus d'accessoires

Les accessoires d'outils sont connectés à l'outil via le bus des accessoires. les accessoires d'outils sont configurés séparément pour chaque configuration d'outil sur le coffret.

Configurations de bus pour accessoire
Type | Description
--- | ---
Sélecteur ST | Petit afficheur et boutons utilisés pour sélectionner des tâches ou des programmes en fonction de la configuration.
Balise TLS | Balise du système de localisation des outils utilisée pour fournir une signalisation de sortie pour l'opérateur.
EHMI | Petit afficheur et boutons utilisés pour sélectionner des tâches ou des programmes en fonction de la configuration.
Scanner | Un dispositif permettant de lire une chaîne de codes-barres ou un code QR contenant des informations.

Dans cette section

- Sélecteur ST
- TLS Tag
- EHMI
- Scanner