# 同期トレースの表示

ソフトウェアバージョン3.5より古いバージョンのトレース同期はサポートされていません。

トレースの同期と比較

1. ホームビューで、[レポート]タブを選択します。左側では、結果が自動的に選択されます。

2. [結果]ウィンドウで、[すべての結果を表示]を選択します。

3. 対応する結果のアイコンをマークして、比較するトレースを選択します。選択したトレースアイコンが青色に変わります。

   最大10個のトレースを選択できます。

   アイコンのない結果では、同期はサポートされていません。

4. 右上隅にあるアイコンを選択して、同期トレースビューを開きます。アイコンを選択すると、選択したすべての結果トレースがオフになります。

5. [同期トレース結果ビュー]で、ドロップダウンリストから優先する[同期方法]を選択します。

   右上隅の矢印でトレースタイプを選択します。

同期トレース結果ビューを以下に示します：

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

1 | トレースを同期する方法と現在の同期方法の表示を選択します。
2 | 使用可能なトレースタイプの間で切り替えます。次のトレースグラフが使用できます。 トルク/時間 トルク/角度 角度/時間 速度/時間 速度/角度 勾配/時間（締め付けプログラムが勾配トレースを作成するように構成されている場合） 勾配/角度（締め付けプログラムが勾配トレースを作成するように構成されている場合） 電流/時間 電流/角度
3 | トレースのセクションをより詳細に調べるためのズーム方法。「+」を選択してズームイン、「-」を選択してズームアウト、または、「正方形のアイコン」を選択してズームレベルをデフォルトビューにリセットします。 マウスの右ボタンを押したまま、セクション上でマウスを動かして、マウスの右ボタンを放すことにより、特定のセクションにズームすることもできます。描かれた長方形の内側の領域は、表示する領域を定義します。
4 | 各結果は1つのタブで表され、締め付けが実行された時間を示します。各タブの左側にあるアイコンには、締め付けの結果が反映されます： 青：締め付けに成功 赤: 締め付けに失敗 感嘆符: トレースを図に表示できません アイコンをクリックすると、トレースの次の表示設定の間で切り替わります： トレースのみを表示 使用可能な限界または制限付きトレースとステップ分割を表示します。 トレースを非表示
5 | 一次結果トレースを変更します。 一次結果トレースは基準として使用され、x軸の値を定義します。一次結果として設定できるトレースは1つのみです。最初に選択されたトレース（左端のタブ）は、デフォルトで基準として使用されます。
6 | 現在選択されている結果の締め付けの詳細

## 同期方法

同期方法は、特定の値でトレースを同期するためのさまざまな戦略です。

トレースは、たとえば、ピークトルク（各トレースで到達する最大トルク）によって同期することができます。これにより、各曲線のピークトルク値がx軸でまったく同じ位置に来るまで、すべてのトレースがx軸に沿ってシフトします。

それ以降のすべての結果には、次のいずれかの方法に従ってx軸上のオフセットが指定されます

同期方法 | 説明
--- | ---
なし | デフォルト値。選択したトレースは同期されません。
ピーク/トルク ピーク/角度 ピーク/速度 ピーク/電流 ピーク/勾配 | すべてのトレースはピーク値に対して同期されます。つまり、x軸上でピーク値が一次結果のピーク値と同じ位置になるように、x軸に沿ってシフトされます。
カスタム/トルク カスタム/角度 カスタム/速度 カスタム/電流 カスタム/勾配 | すべてのトレースは設定値に対して同期され、x軸に沿ってシフトされ、設定値が同じ位置に合うようにX軸に沿ってシフトされます。一次結果の設定値は、x軸上の基準点として使用されます。 同期方法で[カスタム]が選択され、どのトレースにも構成値が含まれなかった場合、カスタム値フィールドに感嘆符が表示されます。

結果に同期方法と一致するトレース値がない場合、同期はできず、そのトレースは表示されません。代わりに、感嘆符が表示されます。

同期できるトレースがない場合は、 「同期できません」というエラーメッセージが表示されます。