# Källa batchsekvens

Käll Batchkonfigurationen hittas under Batch-alternativet i menyn Källor.

Styrenheten kan konfigureras till att välja en batchsevens som är baserad på antingen ett identifieringsnummer eller en identifieringssträng.

Insignal | Beskrivning
--- | ---
Identifieringsnummer | Numret måste vara ett positivt heltal som kan komma från ett tillbehör eller från en extern kontrollenhet.
Identifieringssträng | Strängen måste bestå av ASCII-tecken och kan komma från en streckkodsläsare eller från en extern styrenhet.

I detta avsnitt

- Skapa en Källgrupp
- Konfigurera viktiga positioner för att läsa in en streckkodssträng
- Kombinera identifieringssträngar