# アッタチメントの調整

アタッチメント調整では、ツールでフロントアタッチメントを補正することができます。補正は、各締め付けプログラムに対して行うことができます。

オペレーターは、アタッチメントをホットスワップしてから、その特定のアタッチメントに対して調整した締め付けプログラムを選択することができます。

アタッチメントの調整は、ST レンチを除くすべての従来の戦略で利用可能です。

1. 締め付けプログラムの設定で、アタッチメント調整有効をはいに設定します

2. 締め付けパラメーター > 編集をクリックします

3. 開始ステップをクリックします。

4. アッタチメントの調整で、アタッチメント調整を使用をはいに設定します

5. ギア比と効率の調整（下表参照）の必要なパラメーターを設定します。

アタッチメント調整のためのパラメーター
アッタチメントの調整 | 説明 | デフォルト
--- | --- | ---
アタッチメントギア比 | アタッチメントギア比は、角度を補正するために必要です。 最小：0.5 最大：3.6 ソケット回転速度 = ツール速度／ギア比 | 1.0
効率の調整 | 効率の調整と組み合わせたアタッチメントのギア比は、トルクを補正するために必要です。 最小：0.5 最大：1.0 例えば、0.9 は 10％ の効率の損失を意味します。 | 1.0