# Configurer la date et l’heure

Il est impératif de régler la date et l'heure pour que les événements et les résultats soient correctement horodatés et conservent l'indication du moment où ils se sont produit.

L'heure est récupérée depuis l'une des trois sources disponibles :

- Manuel

- NTP

- ToolsNet

Lorsque la source est définie sur Manuel, la date, l'heure et le fuseau horaire sont réglés manuellement.

Lorsque la source est définie sur NTP, la date et l'heure sont récupérées à partir du serveur NTP défini dans l'IGU.

Lorsque la source est définie sur ToolsNet, la date et l'heure sont récupérées depuis le serveur ToolsNet.

Paramètres de réglage de la date et de l'heure
Champ | Description
--- | ---
Source | Source à partir de laquelle la date et l'heure doivent être récupérées.
Date (AAAAMMJJ) | Date saisie manuellement si la source est définie comme étant manuelle.
Heure (hhmmss) | Heure saisie manuellement si la source est définie comme étant manuelle.
Fuseau horaire | Fuseau horaire correspondant soit au lieu soit à un fuseau horaire standard tel que l'ETC/UTC (temps universel coordonné).
Serveur NTP | Adresse IP du serveur NTP fournissant la date et l'heure au coffret.