# Stato dell'utensile

La vista Stato contiene informazioni sulla temperatura dell'utensile.

## Temperatura dello strumento

Le temperature dello strumento (per strumenti con cavo e a batteria) sono costantemente monitorate da Power Focus XCPower Focus XC. Le unità di temperatura supportate sono gradi Celsius (°C), l'unità predefinita, e gradi Fahrenheit (°F). È possibile passare tra le due unità senza richiedere il riavvio del controller. Quando la temperatura del motore dell'utensile o dell'elettronica relativa supera la temperatura massima, l'utensile viene bloccato e viene visualizzato un avviso (2014). Lo strumento viene nuovamente sbloccato quando la temperatura scende al di sotto del limite di temperatura.

La temperatura dell'utensile non è disponibile per STwrench.

## Monitoraggio della temperatura dell'utensile

Dal display o tramite l'interfaccia grafica Web, gli utenti possono accedere alle più recenti temperature del motore e dell'elettronica dell'utensile, misurate insieme alla marca temporale relativa al momento del rilevamento.

1. Nella vista Home, toccare la scheda Utensile.

2. Le temperature dell'elettronica e del motore dello strumento sono elencate sotto Salute
   Per gli strumenti a impulsi, è anche elencata la temperatura dell'unità impulsi dello strumento.

3. Fare clic su una delle due voci per accedere all'elenco delle temperature di picco e relative marche temporali.