# PCH-펄스 카운트 높음

공구
STR

이 제한은 다음 공구에만 사용할 수 있습니다.

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

펄스 카운트 제한을 사용하기 전에 낮은 반응 전략 라이센스를 설치해야 합니다.

이 한계는 펄스 수를 제한하고 지정된 펄스 카운트 상한 미만이 되도록 유지합니다.
측정된 펄스 수가 펄스 수 상한 보다 높은 경우, 공구는 즉시 중단되며, 프로그램은 다음 동기화 지점 또는 프로그램의 끝으로 이동합니다.
토크 트리거 레벨이 설정되어 있는 경우 측정된 토크가 토크 트리거 레벨 이상이 되는 즉시 확인이 시작됩니다.

펄스 카운트 높음 단계 제한으로 조임 단계를 실행하는 경우, 필요한 펄스드라이브 소켓/어댑터를 사용합니다.
펄스드라이브 소켓/어댑터 없이 조임 단계가 실행되면 모든 조임은 NOK입니다. 펄스드라이브 소켓/어댑터가 없는 경우, “펄스드라이브 소켓/어댑터가 감지되지 않음” 단계 오류가 표시됩니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
Pulse Count High Limit - n+ | 펄스 카운트 상한 범위는 1 ~ 9999999 사이이어야 합니다. 펄스 카운트 상한 텍스트 상자는 공란으로 남겨놓을 수 있습니다.
Torque Trigger - Tt | 토크 트리거 0부터 공구의 최대 토크까지의 범위로 설정해야 합니다. 토크 트리거 텍스트 상자는 공란으로 남겨놓을 수 있습니다.