# C – Koppling

Verktyg
BCV BCP

I detta steg kör verktyget med programmerat varvtal framåt tills kopplingen släpps. När verktyget rapporterar att kopplingen frigörs kommer steget att slutföras med statusen OK.

Ett åtdragningsprogram som använder steget Koppling kan inte ha något annat steg tilldelat.

Detta steg gäller endast för kopplingsverktygen BCV-RE och BCP-RE.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Hastighetskontroll | Enkelhastighet eller dubbelhastighet
Slutlig hastighet | Anger den slutliga hastigheten för programmet [rpm]
Hastighetsramp | Knapp för att välja varvtalsramp [Hård, Mjuk]
Omdragning (Rehit) | Omdragningsdetektering inställd till På eller Av
Rehitvinkel | Ställer in rehitvinkeln [°]