# T&A – トルクと角度まで締め付け

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

ツールは、目標トルクと目標角度の両方に達するまで、指定された速度で順方向に作動します。目標トルクと目標角度は 0 より大きい数値に設定する必要があります。

パラメータ | 説明
--- | ---
目標トルク | > 0 であること。
目標角度 | 既定：0.> 0 であること。
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
ブレーキ （Power Focus 6000 StepSync、Power Focus 8 StepSync、、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 目標トルク
B | 目標角度