# Segnali di ingresso e uscita

I parametri per i segnali di ingresso e uscita sono gli stessi.

I segnali si distinguono in due tipologie: booleani e interi/stringhe. Per i segnali di tipo booleano, viene utilizzato un interruttore on/off (vero/falso). Per i segnali di tipo intero/stringa, viene usato un campo di testo in cui è possibile indicare il segnale (I/O) o la stringa.

Segnale | Tipo | Valore predefinito
--- | --- | ---
Interrompi sequenza | Booleano | Off
Riconoscimento eventi | Booleano | Off
Attiva scanner strumento | Booleano | Off
Cancella risultati | Booleano | Off
Disattiva comandi protocollo aperto | Booleano | Off
Disabilita lo scanner utensile | Booleano | Off
Dimensione lotto dinamica | Intero | 0
Identificativo esterno | Intero | 0
Controllato esternamente [1-8] | Booleano | Off
Led verde lampeggiante strumento (protocollo esterno) | Booleano | Off
IO generici [1-10] | Intero | 0
ID per la dimensione del lotto dinamico | Intero | 0
Resetta lotto | Booleano | Off
Ripristino della sequenza dei lotti | Booleano | Off
Resetta relè bistabile | Booleano | Off
Ripristina troppi non OK | Booleano | Off
Selezione ingresso | Intero | 0
Imposta relè bistabile | Booleano | Off
Sblocca strumento al completamento | Booleano | Off
Sblocca strumento alla disattivazione | Booleano | Off