# Zugriff auf die Steuerung über eine Web-GUI

1. Schließen Sie ein Ende eines ungekreuzten, nicht abgeschirmten Ethernet-Kabels (RJ45) an einen Computer und das andere Ende an den Ethernet-Kabelanschluss (Service-Anschluss) an der Steuerung an.

2. Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem Computer und geben Sie die Webadresse ein, die unter dem Ethernet-Kabelanschluss (Service-Anschluss) angezeigt wird.