# 步骤监控器

拧紧步骤、监视器和限制的可用性取决于控制器上安装的许可证。

步骤监控器用于验证是否根据规范实现拧紧，比如角度限值或扭矩。每个步骤有强制步骤监控器和可选步骤监控器。当将新步骤拖至多步骤程序时，将包含强制监控器。可选监控器是灵活的，可按需要放在多步骤程序中。每个步骤最多可各有 8 个监控器。

下列监控器被自动添加到多步骤拧紧程序中添加的每个步骤。

默认步骤监控器
步骤监控器 | 适用的步骤
--- | ---
角度 | 全部
峰值扭矩 | 全部

每个系统类型的可用工具
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 StepSync / Power Focus 8 StepSync | Flex | IXB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IXB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IXB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |

步骤监控器
工具
搜索