# Snabbstartguide

För att ge en bättre översikt över systemet, berör följande instruktion de steg som är nödvändiga för att börja använda systemet.

Instruktionen omfattar inte alla systemfunktioner, utan fokuserar på de mest grundläggande.

## Webb-GUI

1. Välj den typ av verktyg som ska användas. De tillgängliga åtdragningsstrategierna beror på vilken verktygstyp du väljer.

2. Ange ett åtdragningsprogram som innehåller alla relevanta parametrar, till exempel målvinkel och målmoment. Huvudsyftet för verktyget är att utföra en åtdragning.

3. Skapa en Virtuell station och tilldela ett verktyg till den. Den virtuella stationen fungerar som ett gränssnitt mellan styrenheten och verktyget, så att flera verktyg kan anslutas till en enda fysisk styrenhet. En virtuell station krävs alltid, även om endast ett verktyg är anslutet till styrenheten.

4. Tilldela en uppgift till den virtuella stationen. Uppgiften kan vara antingen ett åtdragningsprogram eller en specificerad digital insignal (från exempelvis en streckkodsläsare). Verktyget som är tilldelat till stationen kan nu utföra uppgiften.

## Mobil-GUI

1. Välj den typ av verktyg som ska användas.

2. Skapa en åtdragningsuppgift och ange relevanta parametrar, till exempel målmoment och målvinkel. Huvudsyftet för verktyget är att utföra en åtdragning.

3. Uppgiften som skapats tilldelas en virtuell station. Verktyget som är tilldelat till stationen kan nu utföra uppgiften.