# Configurazione utensile

Nella vista Home, accedere alla scheda Configurazioni e selezionare Configurazione utensile nel riquadro di sinistra per configurare le funzioni dell'accessorio disponibile sull'utensile.

Sono disponibili diverse funzioni, a seconda del tipo di utensile.

## Configurazione delle funzioni degli accessori dell'utensile

1. Nella finestra Configurazione, selezionare Filtra per tipo di utensile. Quindi, selezionare l'utensile pertinente.

2. Nella finestra Configurazione, selezionare Modifica per configurare le funzioni pertinenti.

   Una configurazione assegnata a una stazione virtuale non può essere cancellata.

3. Se disponibile, configurare il pulsante di funzione, l'anello a LED, l'interruttore di direzione, il cicalino e il vibratore selezionando l'icona ... nei campi corrispondenti.
   Ciascun campo contiene un numero corrispondente a quello della funzione specifica (es. 1 corrisponde al pulsante di funzione, 2 all'anello LED, 3 all'interruttore di direzione, 4 al cicalino e 5 al vibratore).

4. Se disponibile, configurare le impostazioni generali, la condizione iniziale e il bus accessori nelle relative finestre, in base alle esigenze del cliente.

In questa sezione

- Configurazione del pulsante funzione
- Configurazione dei LED dell'utensile
- Configurazione dell'interruttore di direzione
- Configurazione del cicalino
- Impostazioni generali
- Configurazione della condizione iniziale
- Configurazione del bus accessori
- Configurazione dell'estremità aperta