# Åtkomst av styrenheten via LAN

Gå till Nätverks-menyn och fönstret Fabriks-ethernetport, och klicka på Redigera. Sätt sedan Aktiverad till På för att ändra Ethernetinställningarna.

Anslut nätverkskabeln till Factory Ethernet-porten och specificera sedan informationen som krävs antingen manuellt eller, om möjligt, använd informationen som tillhandahålls av DHCP-servern. Information som behövs är:

- IP-adress

- Subnet-mask

- Gateway

Den här informationen får du från den lokala systemadministratören.

När manuellt alternativ används, finns det manuella inställningar som kan användas för DNS-servrar.