# PTCA – Uhol po reze závitu (Post Thread Cut Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Meria uhol, ktorý sa dosiahol počas monitoru a reguluje, či spadá medzi uhlové limity. Úroveň Spúšťača uťahovacieho momentu sa ignoruje až kým sa nedosiahne koniec Uhlového okna rezu závitu. Potom sa začne meranie uhla akonáhle je nameraný moment nad spúšťačom uťahovacieho momentu. Parametre Podmienky zastavenia špecifikujú, kde by malo skončiť meranie uhla.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0
Uhlové okno rezania závitov | Musí byť > 0
Typ merania uhla | Maximálny uhol Uhol pri maximálnom momente Uhol vypnutia Uhol na konci
Spúšťač momentu rezu závitu | Musí byť >= 0
Dolný limit | Musí byť >= 0
Horný limit | Musí byť > 0 Musí byť > Dolný limit