# Configuration du renvoi d'axe ouvert

Avant d'utiliser un outil à renvoi d’axe ouvert, assurez-vous que la tête de l'outil et le corps de l'outil ont été correctement configurés et assemblés. Dans le cas contraire, l'outil peut fonctionner dans le mauvais sens, au risque d'endommager la butée mécanique située à l'intérieur de la clé ouverte.

Après avoir effectué un serrage avec un outil à renvoi d'axe ouvert, il est possible de laisser l'outil à renvoi d'axe ouvert revenir en position ouverte grâce à la configuration du renvoi d'axe ouvert.

Configurer les stratégies et les paramètres du renvoi d'axe ouvert via l'IHM (interface homme-machine).

La configuration du renvoi d'axe ouvert s’applique uniquement aux outils filaires, outils IXB et outils STB.
La configuration du renvoi d'axe ouvert ne s’applique pas à Flex ni à StepSync.

## Configuration du renvoi d’axe ouvert

Paramètre du renvoi d’axe ouvert
Paramètres | Description
--- | ---
Positionnement automatique | Après avoir effectué un serrage avec un outil à renvoi d'axe ouvert, il est possible de laisser l'outil à renvoi d'axe ouvert revenir en position ouverte automatiquement. Une touche bascule le Positionnement automatique sur Marche ou Arrêt : Marche : si activé, après le serrage, lorsque l'outil à renvoi d'axe ouvert est soulevé, l'outil à renvoi d'axe ouvert se remet automatiquement en position d'ouverture. L'opérateur doit maintenir la gâchette de l'outil pendant toute la durée du processus (serrage + Positionnement automatique). Si l'opérateur relâche la gâchette de l'outil avant la fin du Positionnement automatique, l'outil à renvoi d'axe ouvert revient en position ouverte via la Stratégie de positionnement sélectionnée. Arrêt : valeur par défaut. Si désactivé, après le serrage, lorsque l'outil à renvoi d'axe ouvert est soulevé, l'outil à renvoi d'axe ouvert ne se remet pas automatiquement en position ouverte. Lorsque l'outil à renvoi d'axe ouvert est soulevé, l'opérateur doit relâcher la gâchette de l'outil. Pour permettre à l'outil à renvoi d'axe ouvert de se remettre en position ouverte, l'opérateur doit à nouveau appuyer sur la gâchette de l'outil pendant le Positionnement automatique complet. Positionnement automatique s’applique uniquement aux programmes de serrage Multistep. Positionnement automatique s’applique uniquement aux outils filaires et outils IXB.
Stratégie de positionnement | Sélectionner la Stratégie de positionnement pour permettre à l'outil à renvoi d'axe ouvert de revenir en position ouverte après le serrage. Marche avant : valeur par défaut. L'outil à renvoi d'axe ouvert tourne vers l'avant - dans le même sens que le sens du serrage - jusqu'à la position ouverte. Marche arrière : l'outil à renvoi d'axe ouvert tourne vers l'arrière - dans le même sens opposé au sens du serrage - jusqu'à la position ouverte. Basé sur le couple en marche arrière : l'outil à renvoi d'axe ouvert arrive à la position ouverte par une rotation inverse lente qui se fait en inversant lentement le sens de rotation et en surveillant le couple. Démarrage rapide en marche avant : l'outil à renvoi d'axe ouvert revient en position ouverte le plus rapidement possible. Nous recommandons d’utiliser les stratégies Basé sur le couple en marche arrière et Démarrage rapide en marche avant pour les outils à renvoi d'axe ouvert avec une partie avant pivotante. Les stratégies Basé sur le couple en marche arrière et Démarrage rapide en marche avant sont applicables uniquement aux outils filaires et outils IXB. Si la Stratégie de positionnement des outils STB est Basé sur le couple en marche arrière ou Démarrage rapide en marche avant, la Stratégie de positionnement par défaut, s’exécutera automatiquement. Pour Basé sur le couple en marche arrière, la Stratégie de positionnement par défaut est Marche arrière. Pour Démarrage rapide en marche avant, la Stratégie de positionnement par défaut est Marche avant.
Vitesse de positionnement | Vitesse de positionnement définit la vitesse à laquelle l’outil devrait revenir en position ouverte. Vitesse de positionnement est exprimé en pourcentage (%) de la vitesse maximale de l'outil à renvoi d'axe ouvert. L'opérateur peut saisir une valeur de Vitesse de positionnement allant de 5 % à 100 %. Par défaut, la Vitesse de positionnement est définie sur 38 %.