# TAG 检查

TAG 检查功能可在工具上进行 TAG 检查。在 Power Focus XCPower Focus XC 和 STwrench 上同时启用 TAG 检查时，如果程序附带的 TAG 不等于插入 STwrench smartHEAD 中的 TAG，则该工具将锁定。

根据工作任务的不同，TAG 编号的指定也有所不同。

如果是通用拧紧策略，则在拧紧程序中指定 TAG 编号。

如果是多步骤拧紧策略，则 TAG 编号取决于在来源/批次序列菜单中选择的内容。

- 如果运行来源拧紧（来源 > 拧紧 > 来源拧紧 > 选择器模式 - 确认），则在套筒框中指定 TAG 编号。

- 如果运行批次序列（批次序列 > 序列库 > 序列 > 批次配置-编辑），则 TAG 编号为识别编号。

- 如果运行来源批次（来源 > 批次序列 > 来源批次），则按照上述部​​分在批次序列中指定 TAG 编号。

对于批次序列和来源批次，将批次序列中的自由顺序设置为否。

TAG 检查仅适用于 STwrench。

TAG 检查选项 | 说明
--- | ---
关闭 | 不管插入了哪个 TAG，工具都不会锁定。
开启 | 只要 TAG 编号不等于拧紧策略配置中指定的 TAG 编号，该工具即被锁定。