# Software

El número de versión de las dos versiones de software disponibles para el controlador Power Focus XCPower Focus XC aparece en la pestaña Software.

La instalación de una segunda versión del software del controlador es útil para realizar actualizaciones en varios controladores. Cuando la producción está lista para cambiar al software actualizado, la activación de la versión nueva del software se puede realizar localmente en la interfaz del controlador o desde un ordenador remoto con la interfaz web o con ToolsTalk.

Se puede instalar una nueva versión del software bien conectando una memoria flash USB que contenga el software en el puerto USB del controlador, o bien utilizando la Interfaz web.

La opción de actualización del software solo está visible cuando se accede a la interfaz del controlador desde un ordenador. Cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento en masa con una versión de software válida al puerto USB aparece una solicitud de actualización del software.

El archivo de actualización del software no debe descomprimirse y debe guardarse en una carpeta denominada PFImages ubicada en el directorio raíz de la memoria USB.

Un fallo inesperado durante la actualización el software puede resultar en una pérdida de datos.
Antes de actualizar las versiones de software, recomendamos realizar una copia de seguridad de la configuración del controlador exportando «Toda la información del controlador».

En esta sección

- Actualización del software del controlador a través de USB
- Actualización del software del controlador a través de la GUI web