# Configuración de la ventana de protocolos en una estación virtual

En la pestaña Protocolos en el menú Estación virtual, encontrará una lista de los protocolos de comunicación disponibles, dependiendo de la licencia que esté utilizando en ese momento. El protocolo abierto está disponible para todas las licencias.

Para obtener acceso a funciones a través del protocolo abierto, debe definirse un único puerto para cada estación virtual.

1. Coloque el conmutador de Open Protocol en Activado.

2. Introduzca el número de Puerto de servidor.

3. Introduzca el valor PLC Index entre 1 y 6.

   PLC Index se utiliza para mapear dónde se deben escribir los comandos de Open Protocol en la memoria compartida. El valor por defecto es 1 pero es posible introducir valores de 1 a 6.

4. Elija la acción que debe realizarse cuando se pierda la conexión con el cliente.

   La configuración Desconectar controla la acción que se realiza cuando se produce un error de conexión:

   - Ninguna - El programa de apriete continúa con normalidad.

   - Bloquear herramienta - La herramienta se bloquea después de terminar el apriete actual de forma normal.

   - Desasignar tarea - El apriete se cancela después de finalizar la tarea en curso. Excepto para los programas de apriete simples o secuencias de grupos de apriete, donde la tarea se eliminará después de finalizar.

   - Bloquear siempre herramienta - La herramienta se bloquea después de terminar el apriete actual independientemente del resultado.

5. Use contador heredado

   El ajuste de contador heredado cuenta todos los aprietes en una secuencia y transmite ese número a los sistemas secundarios. Para activar este ajuste, cambie Usar contador heredado a Sí.

6. Programa de afloje MID2500

   Este ajuste permite la selección del programa de afloje MID2500 de la lista.

7. Haga clic o seleccione Aplicar cuando esté listo.