# Información sobre la herramienta

La vista Información sobre la herramienta contiene información utilizada para suministrar a los miembros del personal de servicio información precisa sobre la herramienta conectada al controlador, lo que les permite ofrecer la ayuda y asistencia adecuadas o para que los operarios vean qué herramienta está conectada al controlador.

Información sobre la herramienta
Información | Descripción
--- | ---
Modelo | Denominación del modelo de la herramienta.
Par máximo | El par máximo que la herramienta puede utilizar para un apriete.
Velocidad mín. | La velocidad de giro mínima de la herramienta.
Velocidad máx. | La velocidad de giro máxima de la herramienta.
Velocidad final mín. | La velocidad de giro final mínima de la herramienta (solo para herramientas BCP/BCV-RE).
Velocidad final máx. | La velocidad de giro final mínima de la herramienta (solo para herramientas BCP/BCV-RE).
Relación de engranaje | La relación de la velocidad angular del engranaje de entrada con la velocidad angular del engranaje de salida.
Número de serie | El número de serie de la herramienta puede ser necesario cuando se necesita la versión del producto para solicitar las piezas de repuesto correctas o seguir las instrucciones de mantenimiento correctas.
Versión del software | Versión del software de la herramienta.
Número del producto | El número de referencia o de producto de la herramienta.

## Información de la etiqueta de la herramienta

Esta información de la herramienta solo está disponible si el tipo de herramienta es una llave ST.

Información de la herramienta STWrench
Información | Descripción
--- | ---
Id de TAG | El número de identificación de etiquetas RFID programable programado en la Herramienta terminal (boca).
Coeficiente de corrección de par | En algunos casos, es posible que se necesiten extensiones para adecuarse a la aplicación. En este caso la medición de la llave debe compensarse para mostrar un valor correcto. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la última versión de la Guía de usuario de la llave ST (material impreso número 9836 4134 01). El parámetro se guarda en la etiqueta RFID en la Herramienta terminal.
Coeficiente de corrección de ángulo | En algunos casos, es posible que se necesiten extensiones para adecuarse a la aplicación. En este caso la medición de la llave debe compensarse para mostrar un valor correcto. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la última versión de la Guía de usuario de la llave ST (material impreso número 9836 4134 01). El parámetro se guarda en la etiqueta RFID en la Herramienta terminal.
Par nominal | El smartHEAD de la llave ST contiene el transductor de par y define el par nominal de la llave. Para obtener más información, consulte la última versión de la Guía de usuario de la llave ST (material impreso número 9836 4134 01).

AVISO

Los coeficientes de corrección alteran la medición de la llave ST. Podría generar una lectura incorrecta Antes de realizar cualquier corrección, consulte la última versión de la Guía de usuario de STwrench (material impreso número 9836 4134 01).