# TC – Momentkalibrering

Verktyg
QST

Denna stegövervakning är inte tillgänglig för verktyg med dubbla givare.

Övervakningsfunktionen Momentkalibrering kontrollerar om det uppnådda maxmomentet ligger inom momentgränsvärdena.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ av givare | Primär eller sekundär Ställ in på Sekundär för verktygets främre givare.
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns