# T&A: serra a coppia e angolo

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Lo strumento funziona fino alla velocità specificata in avanti fino a raggiungere sia la coppia target che l'angolo target. La coppia target e l'angolo target devono essere impostati su > 0.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia target | Deve essere > 0.
Angolo target | Predefinito: 0. Deve essere > 0.
Velocità | Predefinito: 60 giri/min. Deve essere > 0.
Tipo di rampa velocità | Rigido, morbido o manuale. Predefinito: Rigido. Se si seleziona Manuale, viene visualizzato il campo Rampa velocità.
Freno (Valido solo per Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync e Flex). | Se On, lo strumento verrà arrestato una volta raggiunto il target. Se Off, il programma passa direttamente alla fase successiva senza arrestare lo strumento.

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:

A | Coppia target
B | Angolo finale