# DT – Utiahnuť na DynaTork (Tighten to DynaTork)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu:

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami n v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaný moment. Nástroj potom udrží aktuálnu konštantu v DynaTork percentách z požadovaného momentu počas času DynaTork.

Aby nedošlo k prehriatiu nástroja, dôrazne sa odporúča, aby sa DynaTork nikdy nepúšťal na viac ako 40% maximálneho krútiaceho momentu nástroja.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Požadovaná hodnota momentu. Musí byť > 0.
Čas DynaTork | Čas DynaTork bude aktívny.
Percento DynaTork | Percento požadovaného momentu.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdý, mäkký alebo manuálny. Predvolene: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolene: 500 ot./min/s.
Otáčky (ot./min) | Predvolene: 60 ot./min.
Brzda (Platné len pre Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Požadovaný moment
B | Úroveň momentu zadržaná počas času DynaTork
C | Percento Ts
D | Percento Ts
E | Úroveň momentu zadržaná počas času DynaTork
F | Čas DynaTork

## Microvideo

DT – Utiahnuť na DynaTork (Tighten to DynaTork)