# DT – 拧紧至 DynaTork

工具
ES STR SL ST SR QST STB

配置有开放端齿轮前附件 (GFA) 的工具不支持此步骤。

此步骤以速度 n 正向运行工具，直至达到目标扭矩。然后，工具将在 DynaTork 时间期间以目标扭矩的 DynaTork 百分比保持电流恒定。

为避免工具过热，强烈建议不要运行 DynaTork 超过工具最大扭矩的 40%。

参数 | 说明
--- | ---
目标扭矩 | 扭矩目标。必须 > 0。
DynaTork 时间 | DynaTork 时间将激活。
DynaTork 百分比 | 目标扭矩的百分比。
速度上升类型 | 硬、软或手动。默认：硬。如果选择手动，速度上升字段打开。
速度上升 | 如果速度上升类型为手动，则此字段打开。默认：500 rpm/s。
速度 (rpm) | 默认：60 rpm。
制动器 （仅对 Power Focus 6000 StepSync、Power Focus 8 StepSync 和 Flex 有效）。 | 如果开启，工具将在达到目标时停止。 如果关闭，程序将在不停止工具的情况下直接进入下一步。

指向并点击图片以查看更多信息：

A | 目标扭矩
B | DynaTork 时间内保持的扭矩水平
C | Ts 百分比
D | Ts 百分比
E | DynaTork 时间内保持的扭矩水平
F | DynaTork 时间

## 微视频

DT – 拧紧至 DynaTork