# Limitazioni fase

La disponibilità delle fasi di serraggio, dei monitoraggi e delle restrizioni dipende dalla licenza installata sul controller.

Per verificare che il serraggio si arresti in caso di eventi inattesi, è possibile aggiungere limitazioni al programma di serraggio multistep. Queste limitazioni potrebbero, ad esempio, verificare che una coppia massima non viene raggiunta o che una parte del serraggio multistep impiega troppo tempo. Ogni fase ha una serie di limitazioni obbligatorie e limitazioni opzionali. I limiti obbligatori sono compresi quando si trascina una nuova fase al programma multistep. Tutte le fasi possono avere fino a quattro limitazioni ciascuna.

Nei controller Power Focus 6000 StepSync e Power Focus 8 StepSync, è possibile utilizzare punti di sincronizzazione nel programma di serraggio. Quando viene soddisfatta una condizione impostata per una limitazione, l'utensile verrà immediatamente arrestato e il programma passerà al punto di sincronizzazione successivo (valido solo per Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync e Flex) o alla fine del programma. Nei controller non dotati di StepSync, l'utensile viene immediatamente arrestato e il programma passa alla fine.

Solo per Flex:

Per ciascuna restrizione, selezionare Riparabile = Sì per consentire un nuovo tentativo quando si arresta il serraggio.

Le seguenti limitazioni sono aggiunte automaticamente ad ogni fase aggiunta al programma di serraggio multistep.

Limitazioni fase predefinite
Limitazione fase | Fasi applicabili
--- | ---
Tempo massimo | Tutti tranne Risultato esterno e MWR
Coppia massima | Serra ad angolo Serra a coppia + angolo Svitamento turbo Attendi Rilascio attacco Esegui fino a ingresso digitale Serraggio per il rilascio del trigger
Angolo massimo | Serra a coppia TurboTight Svitamento turbo Serra a DynaTork Attendi Esegui fino a ingresso digitale Svita alla coppia Spanatura a coppia Avvitamento Serra a rendimento Sottotesta avvitamento a impulsi TensorPulse

Strumenti disponibili per ciascun tipo di sistema
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 StepSync / Power Focus 8 StepSync | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |

Limitazioni fase
Utensili
Ricerca