# TC - Drehmomentkalibrierung

Werkzeuge
QST

Diese Schrittüberwachung ist nur für Werkzeuge mit doppeltem Messwertgeber verfügbar.

Die Überwachung Drehmomentkalibrierung prüft, ob das maximal erreichte Drehmoment innerhalb der Drehmoment-Grenzwerte liegt.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Messwertgebertyp | Primär oder Sekundär Für den vorderen Messwertgeber des Werkzeugs auf Sekundär setzen.
Unterer Grenzwert | Muss >= 0 sein
Oberer Grenzwert | Muss > 0 sein Muss > Unterer Grenzwert sein