# Rh - リヒット

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

この制限はトルクをチェックします。測定されたトルクが検出トルクを超えた場合、ツールは直ちに停止し、プログラムは次の同期点 (Power Focus 6000 StepSync および Power Focus 8 StepSync の場合) またはプログラムの最後にジャンプします。

マルチステップ締め付けプログラムの最初のステップにのみステップリヒット制限を追加できます。最初のステップにリヒット制限が追加されると、締め付けプログラム内の他の位置にステップを移動させることはできません。締め付けプログラムの他の位置に移動させるには、最初のステップからリヒット制限を削除する必要があります。

パラメータ | 説明
--- | ---
検出トルク | 測定されたトルクが検出トルクを超えた場合、ツールは直ちに停止し、プログラムは次の同期点 (Power Focus 6000 StepSync および Power Focus 8 StepSync の場合) またはプログラムの最後にジャンプします。ゼロより大きくなければなりません。
角度ウィンドウ | 角度ウィンドウは、ステップの開始から測定されます。角度ウィンドウが設定されていない場合、制限はステップ全体でアクティブになります。