# Live-Ergebnisse

Auf der Registerkarte Live-Ergebnisse werden Ergebnisse von den verschiedenen mit der Steuerung verbundenen virtuellen Stationen angezeigt.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Verschraubungsergebnisse auf der Mobilgeräte-GUI der Power Focus XCPower Focus XC angezeigt werden und wie die Informationen in den verschiedenen Ergebnisansichten zu lesen sind.

## Lesen der Informationen in einem Live-Ergebnis

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:

1 | Name der virtuellen Station
2 | Ergebnisstatus. Eine IO-Verschraubung wird grün angezeigt. Eine gerade ausgeführte Verschraubung wird gelb angezeigt. Eine NIO-Verschraubung wird rot angezeigt.
3 | Name des Verschraubungsprogramms
4 | Meldung mit Angabe der Ursache des NIO-Ergebnisses
5 | Ergebnis Anzugsdrehmoment
6 | Solldrehmoment
7 | Ergebnis Anziehwinkel
8 | Sollwinkel

In diesem Abschnitt

- Anzeige des Protokollstatus