# Salute

La vista Salute contiene informazioni sullo stato della batteria e sulla temperatura del controller.

## Stato batteria

Controller > Hardware > Stato

La batteria di Power Focus XCPower Focus XC funge da alimentazione di backup per alcuni elementi del sistema, ad esempio l'orologio interno. Lo stato della batteria viene aggiornato una volta al giorno, nonché al riavvio del controller. Quando la batteria si sta per esaurire completamente, viene visualizzato un messaggio di avviso (3011). La batteria dev'essere sostituita il prima possibile dopo la comparsa dell'avviso.

## Temperatura del controller

Controller > Hardware > Stato

La temperatura del controller è monitorata continuamente da Power Focus XCPower Focus XC. Le unità di temperatura supportate sono gradi Celsius (°C), l'unità predefinita, e gradi Fahrenheit (°F). È possibile passare tra le due unità senza richiedere il riavvio del controller. Quando la temperatura supera la temperatura massima del controller, la fase di azionamento viene disabilitata e verrà visualizzato un avviso (3010). La fase di azionamento viene nuovamente riattivata quando la temperatura del controller scende al di sotto del limite di temperatura.

Dal display o tramite l'interfaccia grafica web, gli utenti possono accedere alle ultime temperature del controller misurate insieme alla marca temporale in cui è stata presa la misura.