# T|A – Verschrauben bis Drehmoment oder Winkel

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Diese Stufe lässt das Werkzeug mit der Drehzahl n in Vorwärtsrichtung laufen, bis entweder das Solldrehmoment oder der Sollwinkel erreicht ist. Die Drehmoment- und Winkelmessungen starten zu Beginn der Stufe.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Solldrehmoment | Muss > 0 sein.
Sollwinkel | Muss > 0 sein.
Drehzahl | Standardeinstellung: 60 rpm Muss > 0 sein.
Drehzahlrampentyp | Hart, weich oder manuell. Standardeinstellung: Hart. Wenn Sie Manuell auswählen, wird das Feld Drehzahlrampe geöffnet.
Drehzahlrampe | Ist der Drehzahlrampentyp Manuell, wird dieses Feld geöffnet. Standardeinstellung: 500 rpm/s
Bremse (Gilt nur für Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync und Flex). | Bei Ein wird das Werkzeug angehalten, sobald der Sollwert erreicht ist. Bei Aus fährt das Programm direkt mit dem nächsten Schritt fort, ohne das Werkzeug anzuhalten.

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:

A | Solldrehmoment
B | Sollwinkel