# 저장된 결과

컨트롤러는 수행된 모든 조임 또는 풀기에 대한 결과를 저장합니다.Power Focus XCPower Focus XC는 최대 10,000개의 결과를 저장할 수 있습니다.

## 저장된 결과 표시

1. 홈 보기에서, 보고서 탭으로 이동하세요. 왼쪽 창에서 결과가 자동으로 선택됩니다.

2. 결과창에서,모든 결과 보기를 선택하세요.
   결과 목록이 다음 정보와 함께 표시됩니다.

   - 날짜: 조임이 수행된 날짜 및 시간.

   - 가상 스테이션: 조임이 수행된 가상 스테이션

   - 조임 프로그램: 조임 프로그램 열에는 다단계 조임 프로그램 이름 또는 배치 시퀀스 이름에 이어서 배치 시퀀스 내에 조임 프로그램 이름이 표시됩니다.

   - 결과: 토크/각도 결과.

   - 한계: 한계 열은 사용자가 단계 모니터 또는 단계 제한 또는 프로그램 모니터 또는 프로그램 제한을 설정한 경우에만 값이 표시됩니다.

     단계 모니터, 단계 제한, 프로그램 모니터 및 프로그램 제한은 최종 토크 및 최종 각도에 적용됩니다.

   - 세부사항: 조임/풀기 결과 세부 사항

   - 추적 확인란: 추적 확인란을 선택하면 해당 결과가 동기화 추적 결과 보기에 표시됩니다.

한계 열에서 최소/최대 값은 빨간색으로 표시될 수 있습니다.
이 경우 빨간색 값은 다음 중 하나가 발생했음을 의미합니다.

- 측정 값이 다단계 프로그램에서 설정한 최소값보다 낮습니다.

- 측정 값이 조임 프로그램에서 설정한 최대값보다 높습니다.

## 결과 추적 표시 및 읽기

1. 홈 보기에서, 보고서 탭을 선택하세요. 왼쪽 창에서 결과가 자동으로 선택됩니다.

2. 결과창에서,모든 결과 보기를 선택하세요.
   결과 창이 다음 정보와 함께 표시됩니다.

3. 필요한 결과를 선택하세요.
   조임 추적은 추적 결과 보기 창에 표시됩니다.

추적 결과 보기 창에는 조임 수명 주기가 단계 별로 표시됩니다.
조임이 NOK인 경우, 추적 결과 보기 창에 어떤 단계 모니터 또는 단계 제한이 NOK 결과를 유발했는지 표시됩니다.
추적 그래프에서, 단계 레벨에서 NOK 조임을 유발한 단계 모니터 또는 단계 제한은 빨간색으로 표시됩니다.

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

1 | 결과 보기 추적 그래프
2 | 결과 보기 - 숫자
3 | 결과 보기 - 단계 모니터
4 | 결과 보기 - 보고서

## 결과 보기 - 추적 그래프

이 섹션에는 조임 상태가 그래프 형태로 표시됩니다.

추적 그래프의 오른쪽 위 모서리에 있는 화살표를 사용하여 선택한 조임 결과에 사용할 수 있는 여러 가지 추적 그래프를 볼 수 있습니다.
다음 추적 그래프를 사용할 수 있습니다:

- 토크 / 시간

- 토크 / 각도

- 각도 / 시간

- 속도 / 시간

- 속도 / 각도

- 경사도/시간 (조임 프로그램이 경사도 추적을 생성하도록 구성된 경우)

- 경사도/각도 (조임 프로그램이 경사도 추적을 생성하도록 구성된 경우)

- 전류 / 시간

- 전류 / 각도

단계 선은 추적 그래프에 있습니다.

추적 그래프에서는 확대/축소, 추적 이동이 가능하며 특정 지점의 x-축 및 y-축 값을 읽을 수 있습니다.
추적 그래프의 왼쪽 하단에서 플러스 아이콘 (+)을 선택하여 확대하고 마이너스 아이콘 (-)을 선택하여 축소하거나 사각형 아이콘 (□)을 선택하여 확대/축소 수준을 다시 기본 보기로 재설정할 수 있습니다.

## 결과 보기 - 숫자

이 섹션에는 결과가 숫자로 표시됩니다. 조임 프로그램, 가상 스테이션, 조임 날짜 및 시간, 상태 등에 대한 정보도 표시되며. 이 보기에는 VIN과 같은 일부 식별자도 표시됩니다.

## 결과 보기 - - 단계 모니터

이 섹션에는 사용된 단계 모니터 정보 및 기타 단계 정보와 함께 조임 결과 목록이 표시됩니다.

추가 정보를 보려면 나열된 다른 조임 결과의 줄임표 아이콘을 선택하세요.

## 결과 보기 - 보고자

이 섹션에는 결과 보고자의 값이 표시됩니다. 프로그램 모니터/제한에 대해 정의된 결과 보고자가 있는 경우 해당 모니터/제한의 값이 보고됩니다. 프로그램 모니터/제한에 대해 정의된 결과 보고자가 없는 경우, 주 경로에서 가장 최근에 실행된 결과 보고자의 값이 보고됩니다.

동일한 유형의 여러 보고자가 프로그램에 정의된 경우, 평가 순서는 다음과 같습니다.

1. 프로그램 모니터/프로그램 제한에 대한 결과 보고자.

2. 주 경로에서 마지막으로 실행된 단계의 모니터/제한에 대한 결과 보고자.

해당 결과 보고자에 의해 설정된 다단계 결과의 최상위 레벨의 값:

- 결과 보고자 최종 각도에 의해 설정된 최종 각도

- 결과 보고자 최종 토크에 의해 설정된 최종 토크

- 결과 보고자 전류에 의해 설정된 전류

이 섹션에서

- 동기화된 추적 보기