# Exportar configuración

La función de exportación se utiliza para exportar resultados de apriete accesibles en el menú Informes para análisis en programas externos.

La función de exportación se utiliza para:

- Exportar resultados de apriete y eventos para su procesamiento posterior desde la herramienta de cable.

- Exportar los archivos de registro para obtener asistencia de un ingeniero de servicio Atlas Copco en caso de que se produzcan errores.

- Exportar la configuración del controlador que pueda usarse para copiar ajustes a otro controlador.

En esta sección

- Exportar datos desde la interfaz gráfica móvil
- Archivos export.
- Formato del archivo .csv exportado