# 进入和离开信号

进入和离开信号的参数相同。

有两种信号类型：布尔和整数/字符串类型。对于布尔类型信号，使用 On/Off（真/假）开关。对于整数/字符串类型信号，使用文本字段指明 (I/O) 信号或字符串。

信号 | 类型 | 默认值
--- | --- | ---
中止序列 | 布尔 | 关闭
确认事件 | 布尔 | 关闭
激活工具扫码枪 | 布尔 | 关闭
清除结果 | 布尔 | 关闭
禁用开放协议命令 | 布尔 | 关闭
禁用工具扫码枪 | 布尔 | 关闭
动态批次大小 | 整数 | 0
外部标识符 | 整数 | 0
外部监控 [1-8] | 布尔 | 关闭
工具绿色 LED 指示灯闪烁（外部协议） | 布尔 | 关闭
通用 IO [1-10] | 整数 | 0
动态批次大小 ID | 整数 | 0
重置批次 | 布尔 | 关闭
重置批次序列 | 布尔 | 关闭
重置双稳态继电器 | 布尔 | 关闭
重置过多 NOK | 布尔 | 关闭
选择输入 | 整数 | 0
设置双稳态继电器 | 布尔 | 关闭
解锁工具开启完成 | 布尔 | 关闭
解锁工具开启禁用 | 布尔 | 关闭