# Accesso al controller via LAN

Selezionare il menu Rete e nella finestra Porta Ethernet di fabbrica, fare clic su Modifica. Quindi, impostare Abilitata su Attiva per modificare le impostazioni Ethernet.

Collegare il cavo di rete alla porta Factory Ethernet e specificare manualmente le informazioni richieste o, se disponibili, usare le informazioni fornite dal server DHCP. Le informazioni richieste sono:

- Indirizzo IP

- Maschera di sottorete

- Gateway

Queste informazioni sono fornite dall'amministratore del sistema locale.

Nell'uso dell'opzione manuale, sono disponibili alcune impostazioni opzionali per l'uso di server DNS.