# Rh: riserra

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Questa limitazione controlla la coppa. Se la coppia misurata supera la coppia di rilevamento, l'utensile viene arrestato immediatamente e il programma passa al punto di sincronizzazione successivo (per Power Focus 6000 StepSync e Power Focus 8 StepSync) o alla fine del programma.

È possibile solo aggiungere la restrizione Riserraggio alla prima fase del programma di serraggio a più fasi. Una volta che la restrizione Riserraggio è stata aggiunta alla prima fase, non sarà possibile spostare la fase in un'altra posizione all'interno del programma di serraggio. La restrizione Riserraggio deve essere eliminata dal primo passaggio per spostarla in un'altra posizione nel programma di serraggio.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia di rilevamento | Se la coppia misurata supera la coppia di rilevamento, l'utensile viene arrestato immediatamente e il programma passa al punto di sincronizzazione successivo (per Power Focus 6000 StepSync e Power Focus 8 StepSync) o alla fine del programma. Deve essere superiore a zero.
Finestra angolo | La finestra dell'angolo viene misurata dall'avvio della fase. Se non viene impostata alcuna finestra angolare, la restrizione è attiva durante l'intera fase.