# SPC 변수 구성

1. 홈 보기에서, 보고서 탭을 선택하세요. 그런 다음, 왼쪽에서 통계를 선택하세요.

2. GUI의 오른쪽 상단에있는 플러스 아이콘을 선택하여 외부 공구를 생성하세요.
   SPC 변수 창에는 새 변수가 표시됩니다.

3. 이름 입력란에, 변수의 이름을 입력하세요.
   변수 이름은 SPC 변수의 창의 제목입니다.

4. 조임 프로그램 을 선택하세요.
   조임 프로그램 창이 나타나며 컨트롤러에 저장되었던 통계 계산에 사용할 수 있는 모든 다단계 프로그램이 표시됩니다.
   새 변수의 다단계 조임 프로그램을 선택하세요.

   조임 프로그램은 반드시 다단계 프로그램이어야 합니다.

5. 가상 스테이션을 선택하세요.
   가상 스테이션 창이 나타납니다.
   결과가 생성될 가상 스테이션을 선택하세요.

   통계는 다음과 같은 라이센스 유형이 할당된 가상 스테이션에서 생성된 결과를 기반으로 작성됩니다:

   - 프로세스 제어

6. 모니터를 선택하세요.
   모니터 창이 나타납니다.
   SPC 계산의 기반이 되는 다음 프로그램 모니터 중 하나를 선택하세요:

   - 단계 모니터 피크 토크

   - 단계 모니터 각도

   - 최종 토크

   - 최종 각도

   - 프로그램 모니터 토크

   - 프로그램 모니터 각도

   사용자가 단계 모니터 피크 토크 또는 단계 모니터 각도를 선택하는 경우 단계 번호 입력란에 값을 읽어올 조임 프로그램의 필요한 단계 수를 입력하세요.

   사용자가 결과 리포터를 사용하는 경우, 다음 모니터 값에 영향을 줄 수 있습니다. 최종 토크 및 최종 각도.

7. 한계 수정을 선택하세요.
   변수 구성 창이 나타납니다.
   결과의 계산 및 분석을 위해, 각 관심 값에 대해 다음 한계를 설정해 주세요.

공차 한계 창에서 다음 한계를 설정해 주세요. (프로세스 성능 Cp 및 Cpk의 계산에 사용됨):

- 공차 상한(UTL:Upper Tolerance Limit): 제품 속성의 허용 가능한 최고 값을 정의하는 사용자 지정 수량입니다.

- 공차 하한(LTL:Lower Tolerance Limit): 제품 속성의 허용 가능한 최저 값을 정의하는 사용자 지정 수량입니다.

제어 한계 창에서,자동 계산 스위치를 활성화 또는 비활성화해 주세요.
자동 계산 스위치가 예로 설정된 경우, 제어 한계는 자동으로 계산됩니다.
자동 계산 스위치가 아니오로 설정된 경우 다음 한계를 설정하세요:

- 평균 - 제어 상한: 프로세스 평균 위로 수평 파선으로 나타나는 통계적으로 결정된 측정입니다.

- 평균 - 제어 하한: 프로세스 평균 아래로 수평 파선으로 나타나는 통계적으로 결정된 값입니다.

- 범위 - 제어 상한: 프로세스 평균 위로 수평 파선으로 나타나는 통계적으로 결정된 측정입니다.

- 범위 - 제어 상한: 프로세스 평균 아래로 수평 파선으로 나타나는 통계적으로 결정된 값입니다.

- 시그마 - 제어 상한: 프로세스 평균 위에 수평 파선으로 나타나는 통계적으로 결정된 측정입니다.

- 시그마 - 제어 하한: 프로세스 평균 아래에 수평 파선으로 나타나는 통계적으로 결정된 값입니다.

성능 창에서, 다음 한계를 설정하세요:

- Cp: Cp 인덱스는 프로세스 성능을 제공합니다: 이는 프로세스가 공차 폭으로 퍼지는 횟수입니다. (공차 상한 - 공차 하한). CP 값이 높을 수록, 더 나은 프로세스입니다.

- Cpk: Cpk 인덱스는 위치에 대해 수정된 프로세스 성능을 제공합니다. 프로세스 설정이 공차 범위의 중간과 관련하여 중심에서 크게 벗어난 경우 높은 Cp 색인을 갖는 것은 유용하지 않습니다. 높은 Cpk 색인은 공차 폭과 관련하여 작은 분포도를 가진 양호한 프로세스가 있고 해당 폭 내에서 중앙에 제대로 위치한 것을 의미합니다. (공차 상한 - 공차 하한). Cpk가 Cp와 동일한 경우, 공차 범위의 중간에서 정확히 생산되도록 프로세스가 설정됩니다.