# Configuración del diagnóstico

El diagnóstico para un accesorio determinado está accesible a través de la opción Info de la vista de la Estación virtual del accesorio.

Acceder a la configuración del diagnóstico:

1. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Estación virtual y seleccione una estación virtual en el panel izquierdo.

2. Vaya a la ventana Accesorios, seleccione Info y Diagnóstico.

3. Active Modo monitor o Modo forzado con el interruptor.
   Los estados de las señales de entrada y de salida están disponibles en sus respectivas pestañas.

Solo es posible acceder al diagnóstico desde un único usuario o función al mismo tiempo. Si el diagnóstico ya está en uso, aparecerá en la pantalla un mensaje informativo.