# Logiciel

Le numéro de version des deux versions logicielles disponibles dans le coffret Power Focus XCPower Focus XC se trouve sous l'onglet Logiciel.

L'installation d'une seconde version du logiciel du coffret est utile pour mettre à niveau plusieurs coffrets. Quand la production est prête à passer au logiciel mis à niveau, l'activation de la nouvelle version peut se faire localement sur l'IGU du coffret, à partir d'un ordinateur à distance avec l'IGU Web ou avec ToolsTalk.

Un nouveau logiciel peut être installé soit en connectant une clé USB à mémoire flash contenant le logiciel sur le port USB du coffret, soit en utilisant l'IGU Web.

L'option de mise à jour du logiciel n'est visible que lorsque l'on accède à l'IGU du coffret depuis un PC. Lorsque l'on insère un périphérique de stockage de masse contenant une version logicielle valide dans le port USB, une invitation à mettre à jour le logiciel apparaît.

Le fichier de mise à jour logicielle ne doit pas être décompressé et doit être enregistré dans un dossier nommé PFImages dans le répertoire racine de la clé USB à mémoire flash.

Une défaillance inattendue lors de la mise à niveau d'un logiciel peut entraîner la perte de données.
Avant de mettre à niveau les versions du logiciel, il est recommandé de faire une sauvegarde de la configuration du coffret en exportant « Toutes les informations du coffret ».

Dans cette section

- Mettre à jour le logiciel du coffret via USB
- Mettre à jour le logiciel du coffret via l'IGU Web