# Configuration des LED d'outil

Les différents voyants LED sur l'outil sont configurés pour être contrôlés par l'un des signaux de sortie disponibles.

## LED bleue

La LED bleue s'allume pendant une durée paramétrable ou est configurée pour s'allumer jusqu'au prochain serrage. Elle s'allume en fonction du signal choisi par configuration.

## Indicateur de résultat

L'indicateur de résultat décide la façon dont les LED s'allument en fonction des résultats de serrage et détermine leur durée d'allumage. Un modèle préconfiguré est sélectionné à partir d'un menu contextuel. Ce modèle peut être une combinaison de résultats de serrage.

Signaux de l'indicateur de résultat
Signal | Description
--- | ---
Off (Arrêt) | Aucune LED n'est activée après un serrage, quelque soit le résultat
Vert | Si un indicateur de résultat est sélectionné, et si le serrage a été réalisé convenablement (OK), le signal par défaut est de couleur verte.
Rouge:haut:jaune:bas | Si le serrage n'a pas été réalisé convenablement (NOK), une LED rouge indique que la valeur finale est trop élevée ou une LED jaune que la valeur est trop basse. Le rouge et le jaune peuvent être allumés simultanément (par exemple en cas de couple trop élevé et d’angle trop faible).
Rouge:haut(prio):jaune:bas | Si le serrage n'a pas été réalisé convenablement (NOK), une LED rouge indique que la valeur finale est trop élevée ou une LED jaune que la valeur est trop basse. Le rouge et le jaune ne peuvent pas être allumés simultanément. Seul le rouge est allumé en cas de valeurs hautes et basses simultanées.
Rouge:NOK:jaune:bas | Une LED rouge indique que le serrage n'a pas été réalisé convenablement (NOK). Une LED jaune supplémentaire peut indiquer que la valeur est trop basse.
Rouge:NOK | Une LED rouge indique que le serrage n'a pas été réalisé convenablement (NOK). Aucune LED supplémentaire n’apparaît.

## Bague de LED

La bague de LED détermine la façon dont les LED se comportent entre les serrages. La bague de LED comporte trois anneaux de LED. Un anneau de LED rouges, un de LED jaunes et un de LED vertes. Chaque anneau peut être éclairé de manière constante ou intermittente. Au total, donc, six signaux peuvent être appliqués à la bague de LED.

- Une LED ne peut être allumée que si aucun serrage n'est en cours et que si le signal de sortie du coffret est activé.

- Une LED est éteinte quand la durée maximum est dépassée. Cette condition s'applique uniquement si le type de signal est un Événement.

- Une LED est éteinte quand le serrage suivant commence.

- Une LED est éteinte quand le signal de sortie de contrôle est désactivé. Cette condition s'applique uniquement si le type de signal est un État.