# Arbeta med fliken Virtuell station

Virtuella stationer är konfigurerade i menyn Virtuell station.

En virtuell station är en programabstraktion av en fysisk station och kan ställas in för att använda ett visst verktyg och på distans utföra olika uppgifter med hjälp av verktyget.

I Power Focus XCPower Focus XC kan du ställa in 6 virtuella stationer per styrenhet. Varje virtuell station kan anslutas till ett verktyg och ett eller flera tillbehör.

Genom att använda virtuella stationer, kan operatören använda flera verktyg och köra olika uppgifter med hjälp av samma styrenhet. Det är möjligt att ansluta ett kabelverktyg och flera STB-verktyg samtidigt till styrenheten.

När olika verktyg konfigureras, se till att den valda startsignalen i Startkälla matchar det valda verktyget och att den valda uppgiften kan köras på det specifika verktyget.

Innan någon åtdragning kan påbörjas, måste en uppgift väljas i den virtuella stationsmenyn. En uppgift är en av tre typer:

- Åtdragningsprogram

- Gruppsekvens

- Källor

Valet kan göras manuellt av operatören eller genom externa signaler.

I detta avsnitt

- Skapa en virtuell station
- Ta bort en virtuell station
- Tilldela licenser till en virtuell station
- Avregistrera licenser från en virtuell station
- Ansluta ett verktyg till en virtuell station
- Konfigurera ett uppgiftsfönster i en virtuell station
- Konfigurera protokollfönster i en virtuell station
- Konfigurera tillbehörsfönster i en virtuell station