# Acceso al controlador en una LAN

Seleccione el menú Red y, en la ventana Puerto Ethernet de fábrica, haga clic en Editar. A continuación, configure Activado como Encendido para modificar los ajustes Ethernet.

Conecte el cable de red al puerto Factory Ethernet y, a continuación, bien especifique manualmente la información requerida o bien, si está disponible, utilice la información suministrada por el servidor DHCP. La información solicitada es:

- Dirección IP

- Máscara de subred

- Puerta de enlace

El administrador local del sistema deberá suministrar esta información.

Cuando utilice la opción manual, existen ajustes opcionales disponibles para usar Servidores DNS.