# TC - Drehmomentkalibrierung

Werkzeuge
QST

Diese Stufe wird nur für Dual-Umwandler-Werkzeuge unterstützt.

Die Stufe Drehmomentkalibrierung betreibt das Werkzeug mit der eingestellten Drehzahl in Vorwärtsrichtung, bis das Sollmoment erreicht ist.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Solldrehmoment | Muss > 0 sein.
Drehzahl | Muss > 0 sein. Standardeinstellung: 60 rpm
Messwertgeber | Primär oder Sekundär. Standardeinstellung: Primär. Auf Sekundär setzen, um den vorderen Messwertgeber zu kalibrieren.
Adaptive Bremse (Gilt nur für Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync und Flex). | Bei Ein wird das Werkzeug angehalten, sobald der Sollwert erreicht ist. Bei Aus fährt das Programm direkt mit dem nächsten Schritt fort, ohne das Werkzeug anzuhalten.