# TC – Calibración de par

Herramientas
QST

Esta etapa solo es compatible con herramientas con transductor dual.

La etapa Calibración de par opera la herramienta con la velocidad especificada en la dirección hacia adelante hasta que se alcanza el objetivo de par.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par objetivo | Debe ser > 0
Velocidad | Debe ser > 0 Predeterminado: 60 rpm.
Transductor | Principal o Secundario. Predeterminado: Principal. Configurado como Secundario para calibrar el transductor frontal.
Freno adaptador (válido solo para Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync y Flex) | Si está Activado, la herramienta se detendrá al alcanzar el objetivo. Si está Desactivado, el programa pasa directamente a la siguiente etapa sin detener la herramienta.