# PTCA – Eftergängsnittsvinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mäter uppnådd vinkeln under övervakning och kontrollerar att den är mellan vinkelbegränsningar. Trigger Torque-nivån ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster har uppnåtts. Efter det, startar mätning av vinkeln så fort uppmätt vridmoment är högre än Trigger Torque. Parametern Stoppvillkor anger där vinkelmätningen ska avslutas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Gängskärning, vinkelfönster | Måste vara > 0
Vinkelmåttstyp | Maxvinkel Vinkel vid toppmoment Avstängningsvinkel Slutvinkel
Gängsnitt utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns