# YM2 – 拧紧至屈服：方法 2

工具
QST

此步骤以指定速度正向运行工具直至检测到屈服点为止。

当扭矩达到 Tt 时开始搜索屈服点。计算超过 Af 度的扭矩平均值。重复此过程 N rs 次。

依据 N rs 点使用线性回归方程计算参考斜率。然后，依据 A f 度连续计算新的平均值。

依据最后的 N s 平均点使用线性回归方程计算实际斜率。当斜率小于参考斜率的 Py % 时，达到屈服点。

参数 | 说明
--- | ---
目标扭矩 | 必须 > 0。
过滤角度 | 默认：1.必须 > 0。
样本数量 | 默认：6.必须 >= 4。
样本数量，参考 | 默认：6.必须 >= 4。
屈服点百分比 | 默认：90%。必须 >20%。
速度 | 默认：60 rpm。必须 > 0。
速度上升类型 | 硬、软或手动。默认：硬。如果选择手动，速度上升字段打开。
速度上升 | 如果速度上升类型为手动，则此字段打开。默认：500 rpm/s。
制动器 （仅对 Power Focus 6000 StepSync、Power Focus 8 StepSync 和 Flex 有效）。 | 如果开启，工具将在达到目标时停止。 如果关闭，程序将在不停止工具的情况下直接进入下一步。

指向并点击图片以查看更多信息：

A | 扭矩触发器
B | 样本数量，参考
C | 实际斜率
D | 样本数量
E | 参考斜率
F | 过滤角度