# ライブ結果

[ライブ結果] をタップすると、コントローラー上のさまざまな仮想ステーションからの結果が表示されます。

本セクションでは、Power Focus XCPower Focus XC コントローラのモバイル GUI で締め付け結果にアクセスする方法と、各締め付け後にライブ結果表示で示される情報を読み取る方法について説明します。

## ライブ結果情報を読み取る

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

1 | 仮想ステーション名
2 | 結果ステータス。 [OK]締め付けは緑色になります。 進行中締め付けは黄色になります。 NG 締め付けは赤色になります。
3 | 締め付けプログラム名
4 | NG の結果の理由を示すメッセージ
5 | 締め付けトルクの結果
6 | 目標トルク
7 | 締め付け角度結果
8 | 目標角度

締め付けが行われると、結果はコントローラで保存されます。結果はまた、ToolsNet などの外部システムに送るか、エクスポート機能を使って分析のためにエクスポートすることができます。

本セクション内

- プロトコルステータスの表示