# Guida introduttiva

Per una migliore panoramica del sistema, le seguenti istruzioni riguardano i passaggi necessari per iniziare a usare il sistema.

Le istruzioni non trattano tutte le funzioni del sistema, ma solo le più importanti.

## GUI Web

1. Selezionare il tipo di utensile da utilizzare. Le strategie di serraggio disponibili dipendono dal tipo di utensile selezionato.

2. Importare un programma di serraggio che contenga tutti i parametri pertinenti, ad esempio angolo finale e coppia finale. Lo scopo principale dello strumento è eseguire un serraggio.

3. Creare una stazione virtuale e assegnarle un utensile. La stazione virtuale funge da interfaccia tra controller e utensile, in modo da collegare diversi utensili a un unico controller fisico. Una stazione virtuale è sempre necessaria, anche se è collegato un solo utensile al controller.

4. Assegnare un'attività alla stazione virtuale. L'attività può essere un programma di serraggio o un ingresso digitale specificato (ad esempio da uno scanner di codici a barre). Lo strumento assegnato alla stazione sarà ora in grado di eseguire l'attività.

## Interfaccia grafica mobile

1. Selezionare il tipo di utensile da utilizzare.

2. Creare un'attività di serraggio e impostare i parametri pertinenti, ad esempio la coppia finale e angolo finale. Lo scopo principale dello strumento è eseguire un serraggio.

3. L'attività creata verrà assegnata a una stazione virtuale. Lo strumento assegnato alla stazione sarà ora in grado di eseguire l'attività.