﻿

# Konfiguration der Einstellungen für die Ergebnisdarstellung

In dem Fenster Einstellungen für Ergebnisdarstellung kann der Benutzer auswählen, ob das Enddrehmoment mit oder ohne den PrT-Kompensationswert und ob der PrT-Kompensationswert in den Live-Ergebnissen angezeigt werden soll.

## Fenster Konfiguration der Ergebnisdarstellung

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Konfigurationen auf und wählen Sie auf der linken Seite Allgemeine virtuelle Station aus.

2. Wählen Sie in dem Fenster Konfiguration, das Sie bearbeiten wollen, Bearbeiten aus.
   Es wird das Fenster Konfiguration bearbeiten angezeigt.

3. Stellen Sie im Fenster Einstellungen für Ergebnisdarstellung je nach gewünschten Ergebnissen die entsprechenden Schalter auf EIN oder AUS.

   Wenn der Schalter PrT-Kompensationswert bei Live-Ergebnis anzeigen auf EIN gestellt ist, dann wird im Fenster Live-Ergebnisse der Wert PrT-Kompensation angezeigt.

   Wenn der Schalter Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen auf EIN gestellt ist, dann wird im Fenster Live-Ergebnisse das Enddrehmoment mit der PrT-Kompensation angezeigt.

   Das Einstellen der Schalter im Fenster Einstellungen für Ergebnisdarstellung auf EIN oder AUS hat keine Auswirkung, außer das Mehrschrittprogramm enthält einen Verschraubungsschritt mit Schrittüberwachung für das Vorherrschende Drehmoment, bei dem der Schalter Kompensation auf EIN gesetzt ist.

## Einstellungen für Ergebnisdarstellung

Nachfolgend sind die verschiedenen Konfigurationsoptionen im Fenster Einstellungen für Ergebnisdarstellung aufgeführt.

PrT-Kompensationswert bei Live-Ergebnis anzeigen: Ein Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen: Ein | PrT-Kompensationswert bei Live-Ergebnis anzeigen: Ein Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen: AUS | PrT-Kompensationswert bei Live-Ergebnis anzeigen: AUS Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen: Ein | PrT-Kompensationswert bei Live-Ergebnis anzeigen: AUS Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen: AUS
--- | --- | --- | ---
Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen: | Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen: | Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen: | Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:

In diesem Abschnitt

- Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen: EIN / PrT-Kompensationswert bei Live-Ergebnis anzeigen: EIN
- Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen: AUS / PrT-Kompensationswert bei Live-Ergebnis anzeigen: EIN
- Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen: AUS / PrT-Kompensationswert bei Live-Ergebnis anzeigen: AUS
- Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen: EIN / PrT-Kompensationswert bei Live-Ergebnis anzeigen: AUS